**Общественный мониторинг по выявлению проблемных мест и участков РЖД в границах муниципальных образований, приводящих к травматизму и гибели людей**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Муниципальное образование | Адрес проблемного места (участка) РЖД | Суть проблемы и её возможные последствия | Предложения (рекомендации) |
| 1 | г.о. Чехов | Станция «Чехов» | Состояние пешеходного тоннеля на платформу. Периодически выходит из строя насос водоотвода, что ведёт невозможности пользования тоннелем, и пассажиры вынуждены карабкаться на платформу с ж/д путей, так как другие выходы перекрыты. Узкие лестничные марши и коридор, что проводит к заторам в часы-пик и невозможности развести разнонаправленные потоки пассажиров. Обледенение лестничных маршей во время морозов. | Реконструкция подземного тоннеля. |
| 2 | г.о. Чехов | Станция «Столбовая» | Наличие перехода по ж/д путям от платформы до привокзальной площади и автобусной остановки. Периодически на месте этого перехода осуществляется долговременная стоянка товарных поездов, и пассажиры вынуждены «проползать» под ними. При этом на станции существует надземный переход. | Изменение места стоянки товарных поездов. Изменение схемы движения пассажиров. |
| 3 | г.о. Чехов | Станция «Молоди» | Недостаточная освещенность наземного перехода по ж/д путям. Из-за того, что переход располагается в непосредственной близости к платформе, и плохого света, пассажир при подходе к путям может не увидеть приближающийся поезд. | Установка дополнительных опор освещения. Перенос перехода дальше от палатформы |